

rapport cyclique (par rapport au 5 V du PWM)



**PWM frequency:** fréquence du signal PWM

**Input value Vmin for 0% duty cycle**:

Valeur de tension pour un rapport cyclique de 0%

**Input value Vmax for 100% duty cycle**:

Valeur de tension pour un rapport cyclique de 100%

**Output voltage amplitude**: amplitude de la tension en sortie

Lancer la simulation et observer la vitesse de rotation du moteur à l'aide du scope.

Observer la réponse du moteur en modifiant le rapport cyclique.

Modifier la fréquence du signal pour observer la réponse

Modifier l'inductance du moteur