
|  |
| --- |
| Protocole de mesure des vitesses maximales des trottinettes |

Liste du matériel

* Banc de mesure de la vitesse des trottinettes

Compteur

Partie support de la trottinette




Capteur


* Témoin
* 2 trottinettes électriques

Procédure de test :

1ère étape : fixer le témoin sur la roue de la trottinette à l’aide d’un morceau de scotch double-face.



2ème étape : positionner la trottinette sur le banc d’essai en veillant à aligner le témoin et le capteur (au besoin, tourner la roue à la main).



3ème étape : Actionner la commande de mise en marche du moteur puis attendre que la vitesse se stabilise avant de la relever.

4ème étape : Répéter le protocole pour la deuxième trottinette.